**Частное Образовательное Учреждение**

**«Медико-биологический лицей»**

 Утверждено

 Директор И.В. Чудайкина

 «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**И Н С Т Р У К Ц И Я ТБУ - 3**

**по соблюдению правил безопасности при пользовании**

**газовыми приборами**

1. Перед началом пользования газовым прибором необходимо:

            1.1. Проверить наличие вытяжки в дымовых и вентиляционных каналах.

Запрещается пользоваться газом при неисправной вытяжке!

            1.2. Откройте форточки или фрамугу. Это обязательная мера безопасности во время эксплуатации газового прибора.

Запрещается пользоваться газом при закрытых форточках (фрамугах).

            2. Эксплуатируйте газовый прибор строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации! По окончании пользования газом закрывайте кран на газовых приборах и перед ними.

**Запрещается:**

- производить самовольную газификацию дома (квартиры) перестановку, замену и ремонт газового оборудования и запорной арматуры;

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с эксплуатирующей организацией;

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

- пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей;

- отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа;

- пользоваться газом при неисправных дымоходах и вентканалах.

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющие для этого соответствующую автоматику);

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

- использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

- пользоваться помещениями, где установлены приборы, для сна и отдыха;

- применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используется мыльная эмульсия или специальные приборы);

- пользоваться неисправными газовыми приборами, а так же устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы, и материалы на расстоянии от бытовых газовых приборов менее 0,2м по горизонтали и менее 0,7м по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами);

- эксплуатировать газовые приборы при утечки газа;

            3. При обнаружении утечки газа или возникновении неисправностей газовых приборов, приводящих к утечке газа, необходимо немедленно перекрыть все газовые краны, обеспечить проветривание помещений, позвонить о случившемся по тел.  **004.**

            При обнаружении утечки газа запрещается включить или выключить электрические приборы и освещение, а так же другое электрооборудование, запрещается пользоваться открытым племенем зажигалок, спичек и др.

            Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.